Определяем место прохождения нашей садовой дорожки. Чтобы дорожка имела необходимую вам форму (повороты, зигзаги, изгибы) необходимо осуществить ее разметку, для этого забиваются в грунт колышки по всему периметру будущей садовой дорожки и обтягиваются шнуром, после чего переходим к подготовке основания для дорожки.
При необходимости выкапываем неглубокую траншею — 10 — 14 см (это делается только в том случае, если верхний слой грунта не достаточно прочен), утрамбовываем и засыпаем песком (6 — 10см), после чего повторяем трамбовку. Если у вас нет необходимости выкапывать траншею, то можно просто утрамбовать землю и насыпать на нее 3-5 см песка, который тоже потом следует утрамбовать. Если вы планируете сделать подъездную дорогу для автомобиля или его стоянки необходимо выполнить  песчано — гравийную подсыпку и уложить на нее стальную армирующую сетку, которую можно отрезать болгаркой прямо по размеру вашей формы для дорожки.

 
Готовим раствор для садовой дорожки.


Необходимо смешать цемент 1 : песок 3 : щебень 4 части или (1 цемент предпочтительно марки 400) : 4 песок + 1-3% от массы краситель для бетона + пластификатор). Смешиваем сухим цемент, песок и краситель для бетона. Добавляем воду, чтобы получилась консистенция густой сметаны. Избыток воды может привести к нежелательным трещинам при застывании нашей свежевылитой садовой дорожки. Если имеется недостаток щебня, то можно использовать крупный щебень, разные камешки или битый кирпич. Желательно присутствие в растворе для садовой дорожки пластификатора, наделяющего раствор пластичностью, которая обеспечит лучшую заполняемость бетонным раствором  углов и других труднодоступных для раствора частей формы для дорожки. К тому же, пластификатор усиливает бетон на 20% и экономит цемент на 15-20%. Для этих целей хорошо подходит пластификатор для бетона СП-1. На мешок цемента 25 кг необходимо добавить от 50 до 200 грамм пластификатора.
800-граммовой упаковки хватает на 32 плиты садовой дорожки при использовании стандартной формы для дорожки (60 х 60 х 6см — ширина-длинна-высота).

Расход на 100 кг от 200 до 800 грамм.

Также рекомендуется добавлять  фиброволокно, которое обеспечит микроармирование бетона, то есть повысит его прочность и будет препятствовать образованию трещинок при высыхании бетона. Усадочные трещины убираются с  бетонных плит садовой дорожки  добавлением в бетон фиброволокна, это на 100% повышает прочность и устойчивость к стиранию и позволяет отказаться от традиционных способов армирования бетона.
600-граммовой упаковки фиброволокна хватает на 46 плит  садовой дорожки 60х60х6.
Расход на 100 кг бетона от 300 — 350 грамм,   на 1м3 — 600 грамм, цена расхода фиброволокна порядка 2-х гривен на одну форму для дорожки в отличие от стальной сетки, цена расхода которой от 10 гривен на одну форму для дорожки.
Можно добавить в раствор пигмент (краситель для бетона), чтобы дорожка  имела какой либо цвет или сочетание нескольких цветов.
 
Приступаем к изготовлению.
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На формах для дорожки, таких как «Садовая дорожка» и «Круглые камни» имеются специальные технические отверстия, к которым можно приделать ручки для того, чтобы было удобнее снимать форму для дорожки после заливки бетонным раствором.
Смазываем форму для садовой дорожки.
1 Форму для садовой дорожки можно смазывать отработанным машинным маслом, но это далеко не лучший вариант, так как и форма и бетонные плиты становятся жирными (грязными в последствии), что плохо сказывается при поверхностном окрашивании садовой дорожки. О поверхностном окрашивании садовых дорожек будет написано ниже.

2 Мыльный раствор (вода + жидкое мыло или моющее средство). Таким мыльным раствором смазывается форма для садовой дорожки каждый раз перед заливкой бетонного раствора. Это не сказывается на внешнем виде садовых дорожек, за исключением поверхностного окрашивания, так как некоторые мыльные растворы оставляют жирные пятна на плитах садовой дорожки, что мешает проникновению в них красителей, лаков и пропиток при поверхностном окрашивании.

3 Специализированная недорогая смазка для форм, которой необходимо смазать форму один раз в сутки ( только перед началом работ), не оставляет жирных следов, пятен, что дает произвести 100% качественную поверхностную окраску садовой дорожки. Смазка 200мл разводится водой в соотношении 1:5.
Подготовленное место для садовой дорожки проливаем водой, что позволит нам уплотнить песок и сохранить влагу в бетоне. Если по плитам дорожки не исключается или планируется езда на автомобиле или его стоянка, то на место будущих плит укладывается арматура или армирующая сетка. Форма для дорожки устанавливается с уровнем и слегка вдавливается в подготовленную поверхность для садовой дорожки. На наклонном участке на вбитые колышки натягивается капроновая нитка, по уровню которой равняется форма для дорожки при установке. Заполняем равномерно форму для дорожки раствором сверху, не оставляя пустот в форме и ее уголках.

Выравниваем бетонный раствор сверху формы. Сделать это можно либо металлическим угольником, либо другим приспособлением, например широким шпателем. Добиваемся  максимально ровного верха. Оставляем застывать бетонный раствор на 20-40 минут, после чего снимаем форму и наша плита (фрагмент садовой дорожки) готова, далее подобная операция продолжается до победного конца. Если вы используете две пластиковые формы для садовой дорожки, тогда ставьте их по разным сторонам от свежей бетонной плиты, так как таким образом получаются маленькие и аккуратненькие швы между плитами садовой дорожки. Дорожку накрываем по возможности целлофановой пленкой для защиты от животных, которые так любят помечать следами от своих лапок любое «свежеиспеченное» изделие из бетона. После того, как дорожка будет готова, наступать на нее можно только на следующий день, давать нагрузки на нее можно после 3-5 дней, а если при помощи формы для дорожки был отлит подъезд для автомобиля или его стоянка, то давать нагрузку на такую площадку надо не менее чем через 16-20 дней. Швы между плитами садовой дорожки заполняются песком и по краям тоже можно посыпать песком, а можно сделать бордюр при помощи формы для бордюра.
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Есть насколько вариантов придания привлекательного цвета вашей садовой дорожке при помощи использования пигментов (красителей для бетона).

1) полностью окрасить дорожку в один цвет, добавляя краситель для бетона непосредственно в раствор при замесе и тщательно перемешивая смесь;

2) покраска дорожки пятнами (краситель для бетона добавляется в бетонную смесь и не полностью перемешивается);
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