Гидравлический пресс 20т NORDBERG ECO N3620JL представляет собой жесткую конструкцию для запрессовки деталей. Поперечные планки основания гарантируют устойчивое положение оборудование в процессе эксплуатации. Металлическая рама имеет специальное антикоррозийное покрытие. Ширина рабочего стола составляет 200 мм, длина - 510 мм. Рабочий диапазон пресса равняется 940 мм.
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	Высокое давление прижима
В качестве силового элемента гидравлического пресса 20т NORDBERG ECO N3620JL выступает домкрат, который гарантирует высокое давление прижима в процессе работы.




	Преимущества
· Надежная конструкция рамы;
· Регулируемый стол;
· Две пластины-трапеции;
· Качественное исполнение.




Технические характеристики пресса NORDBERG ECO N3620JL
· Вес, кг72
· Усилие, т20
· [bookmark: _GoBack]Привод ручной гидравлический
· Рабочий ход, мм150
· Подъем станины min, мм530
· Подъем станины max, мм1260
· Габариты, мм650х510х1560
· Насос в комплекте да
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